
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
	Министерство на околната среда и водите

	БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”

                                                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ,,ЕКАНИ“ АД за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-2 ,,Екани – Трем“, предвиден за изграждане в ПИ № 73050.300.23 по КККР на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен, собственост на ,,ЕКАНИ“ АД.

	1. Цел на заявеното използване  на водите:
	„водоснабдяване за животновъдство” (в съществуваща животновъдна ферма) и 
,,самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ 

	2. Използвано водно тяло 
и водоносен хоризонт

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13
	Подземно водно тяло „Карстови води в малм - валанж“, с код BG2G000J3К1041.

Подземно водно тяло - ,,Карстови води в малм-валанж“ с код BG2G000J3К1041 е оценено в добро количествено и добро химично състояние, повсеместно в цялото водно тяло, с поставени цели до 2027 г.:
1. Запазване на добро количествено състояние.
2. Запазване на добро химично състояние. 
В Програмата от мерки към ПУРБ 2022-2027 г. са включени конкретни мерки, имащи отношение към водовземането:
Мярка: „Опазване на подземните водни тела, определени като зони за защита на водите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване“ с предвидени действия: „Ограничаване на водовземането за други цели, когато съществува риск от създаване на допълнително понижение на водното ниво във водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населението или за привличане на замърсени води от повърхностни водни обекти с по-ниско от добро екологично и/или химично състояние и/или от други подземни водни тела в лошо състояние и/или от съседни, замърсени части на подземното водно тяло, от което се черпи водата.“; „Ограничаване, спиране или предписване на допълнителни изисквания за дейността на обекти, отделящи едно или повече замърсяващи вещества или индикатори за замърсяване, за които във водосборната зона в подземния воден обект е установено превишение на стандарта за качество на питейната вода, изискващо пречистване при производството на питейна вода, повишена концентрация над установеното базово ниво, което е предпоставка за изискване на по-висока степен на пречистване при производството на питейна вода и наличие на значителна и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсители със стойности около и над 75% от праговите стойности“
Мярка: ,,Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000 г. за СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи в случаите, когато не са определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) в списъка на дейностите в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ“.
Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване” с предвидени действия: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“, ,,Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води“, „Преустановяване използването на индивидуални съоръжения за пречистване и/или съхранение на отпадъчни води (ПСОВ, ЛПС, водонепроницаеми събирателни резервоари, септични ями, ями) в населени места с изградена канализационна система“.
Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“.
Мярка: „Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението“. 
Мярка: „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване“.
Мярка: „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“ с предвидено действие: „Забрана за включване на нови потребители, заустващи отпадъчни води, към канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания в случаите, когато не може да се осигури отвеждането и/или пречистването им“.
Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“.
Мярка: „Биологични методи за ограничаване на еутрофикацията“ с предвидено действие: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“.
Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидени действия: „Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ“, „Забрана за употреба на ПРЗ от професионална категория на употреба върху зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на МОСВ“.
Мярка: „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване“.
Мярка: ,,Опазване на количественото състояние на подземните води“ с предвидени действия: ,,Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока  в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води“, ,,Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела“. 
         
В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:
1. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000 г. за СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи в случаите, когато не са определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) в списъка на дейностите в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ.
2. Съгласно изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води. 
3. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане.
4. Да се изпълняват приложимите мерки  в Програмата на мерки към ПУРБ 2022-2027 г., ПУРН 2022-2027г., Становище по ЕО на ПУРБ № 5-3/2024 г. и Становище по ЕО на ПУРН № 9-6/2023 г.
5. При извършване на строително-монтажни дейности следва да се прилагат най-добри налични практики за недопускане на замърсяване на водните обекти.
6. Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води.  
7. Да осъществява контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита.
8.  Да се спазват изискванията и пределно допустимите стойности на показателите, посочени в Приложение № 1, към чл. 5, ал. 1 на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, както и провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди, с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване;
9. Да прилага приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно-уязвими зони и Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние
10. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.

По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022-2027 г.:
ПИ не попада в обхвата на определен район със значителен потенциален риск от наводнения. 
За ПИ няма заложени конкретни мерки, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление. Предвидените дейности в ПИ нямат потенциал за увеличаване на определения риск от наводнения.
Допълнителна информация е представена в „ПУРН 2022-2027“, Приложение Ж Национална програма за изпълнение, съгласно Становище по ЕО на ПУРН № 9-6/2023 г. на МОСВ, публикувана на официалната страница на БДЧР.
Изготвените карти на заплахата и на риска от наводнения и Програмата от мерки към Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски район за басейново управление на водите са публикувани на интернет страницата на БДЧР в Раздел ПУРН. 

	3. Водовземно съоръжение 




















ЕКАТТЕ

4. Място на използване на водите, населено място
5. Параметри на използването:
- количество на водите 
-годишен обем на черпене:


-понижение на водното ниво



- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект
	ТК-2 ,,Екани – Трем“, с дълбочина 500±50 m, предвиден за изграждане в ПИ № 73050.300.23 по КККР на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен, собственост на ,,ЕКАНИ“ АД. 
Предвижда се ТК-2 ,,Екани – Трем“ да е с дълбочина 500±50 m, разкриващ второто от повърхността подземно водно тяло.  За сондажа са определени:
Географски координати: 
N 43 27' 08"   E 26 48' 14,50"
Надморска височина на терена – 445,0 m
Предвидената конструкция е, както следва:
от 0,0 m - 20±5 m – кондукторна метална колона Ø 426 mm, с циментация в задтръбно пространство; 
от 0,0 m - 400±10 m – техническа колона Ø 325 mm, циментирана в интервал 0 - 400 m;
от 400±10 m - 500±50 m – открит ствол.
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За „водоснабдяване за животновъдство” (в съществуваща животновъдна ферма в ПИ № 73050.300.23) и ,,самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ – 535 дка в землището на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен.
Средноденонощен дебит – Qср.ден. = 10,7 l/s (365 дни)
Максимален дебит на черпене – Q max. = 30,0 l/s  


Годишно водно количество –  339 065 m3/y, от които:
· За животновъдство – 92 965 m3/y 
· За напояване – 264 100 m3/y
         

Sдоп. = 25,0 m – 27,0 m
СВН = 370,0 m    ДВН = 395,0 m – 397,0 m



Минимално водно количество – 271 252 m3/y.         



	6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;
- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

	7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:
	Басейнова дирекция „Черноморски район“, 
гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. 
Срок – 14 дни от датата на обявяването.




С УВАЖЕНИЕ,


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg
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